***Obecný úrad Malý Lapáš***

Hlavná ulica 87/4

951 04 Malý Lapáš

**Špecifikácia detského ihriska**

**Navrhované herné prvky**

PREVAŽOVACIA HOJDAČKA (HIC do 1m)

– ekvivalent +/- 5% z rozmeru prvku, viď : Popis herných zariadení

NEREZOVÝ KOLOTOČ SO SEDENÍM (HIC do 0,7m)

– ekvivalent +/- 5% z rozmeru prvku, viď : Popis herných zariadení

LANOVÁ PYRAMÍDA (HIC do 2,5 m)


– ekvivalent +/- 5% z rozmeru prvku, viď : Popis herných zariadení

OCEĽOVÁ HOJDAČKA – HNIEZDO (HIC do 1,33m)

– ekvivalent +/- 5% z rozmeru prvku, viď : Popis herných zariadení

**POPIS HERNÝCH ZARIADENÍ**

**LANOVÁ PYRAMÍDA 2,5 m**



Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 4 - 12 rokov.

Lanová pyramída je skvelým prvkom pre pohybové aktivity detí na čerstvom vzduchu. Deti si zdolávaním pyramídy precvičia súbežne všetky svalové partie tela.

Parametre

Rozmery zariadenia: 356 x 356 x 250 cm


Minimálna bezpečnostná plocha: 656 x 656 cm

Výška pádu (HIC): 99 cm

Hlavná konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu, polypropylénové laná 16mm hrubé s oceľovým jadrom, vysoko odolné spoje a ukončenia z trvácnej hliníkovej zliatiny, polyamidové doplnky, napínací systém pyramídy

umožňujúci periodické utiahnutie siete zo žiarovo pozinkovanej ocele, ukončenie stĺpu krytkou z EPDM gumy, nerezový spojovací materiál.

**KOLOTOČ SO SEDENÍM**



Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Kolotoč so sedením s kapacitou pre 7 detí a nosnosťou až 525kg.

Parametre

Rozmery zariadenia: 150 x 150 x 70 cm

Minimálna bezpečnostná plocha: 550 x 550 cm

Výška pádu (HIC): 70 cm

Hlavná konštrukcia z nerezovej ocele, 13mm hrubá protišmyková a UV stabilná HPL platňa, 15mm hrubé HDPE plasty, stredový stĺpik z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu, hliníkové spojky a svorky popráškované PE náterom odolnému voči UV žiareniu, nerezový spojovací materiál.

**OCEĽOVÁ HOJDAČKA – HNIEZDO**



Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Reťazová hojdačka s obľúbeným hniezdom.

Parametre


Rozmery zariadenia: 185 x 289 x 244 cm

Minimálna bezpečnostná plocha: 750 x 235 cm

Výška pádu (HIC): 133 cm

Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu. Odolné nerezové reťaze sú min. 6mm hrubé.

**PREVAŽOVACIA HOJDAČKA**



Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Prevažovacia hojdačka je určená pre dve deti, ktoré sa môžu spolu hojdať.

Parametre

Rozmery zariadenia: 291 x 37 x 114 cm

Minimálna bezpečnostná plocha: 491 x 237 cm

Výška pádu (HIC): 98 cm

Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu. HDPE odolné plasty, nerezový spojovací materiál, EPDM huby (dorazy).

**POVRCH TLMIACI PÁD**

Pod väčšinou navrhnutých prvkov postačuje ako povrch tlmiaci pád dobre udržiavaný trávnik alebo ornica (v zmysle STN EN 1176).

Pod reťazovou hojdačkou (na celej bezpečnostnej ploche – vnútornej strane) je vanrhnutá gumenná dlažba 45mm hrubá (HIC: 1,4m) ČERVENÁ farba, rozmer: 500x500x45mm vrátané kolíkov na spájanie (v zmysle EN 1177).